// eLabComposer version 1.0

//Lab-Drill Information
Language = "English";
labDrill = "True";

//Topics Covered
chapterCovered = "Ingreso a los modos de comandos";

//Prompt Information
StepModeArray[0] = "";
StepModeArray[1] = "user";
StepModeArray[2] = "enable";
StepModeArray[3] = "global";
StepModeArray[4] = "intS";
StepModeArray[5] = "global";
StepModeArray[6] = "routerRIP";
StepModeArray[7] = "enable";
StepModeArray[8] = "global";
StepModeArray[9] = "global";
StepModeArray[10] = "linecon";
StepModeArray[11] = "linecon";

//Instruction Information
instructionArray[0] = "En esta prÃ¡ctica, usted aprenderÃ¡ a entrar a algunos de los modos de operaciÃ³n mÃ¡s comunes disponibles en el router. Estos incluyen el modo EXEC privilegiado, el modo de configuraciÃ³n global, el modo de configuraciÃ³n de interfaz, el modo de configuraciÃ³n de lÃ­nea y el modo de configuraciÃ³n del router. AprenderÃ¡ muchos otros modos de configuraciÃ³n a medida que su conocimiento del IOS aumente.";
instructionArray[1] = "Entre al modo EXEC privilegiado. Â¿Se acuerda de cÃ³mo hacer esto de las prÃ¡cticas anteriores?";
instructionArray[2] = "En el modo EXEC privilegiado, usted cuenta con acceso completo al router.\nEntre al modo de configuraciÃ³n global donde se realiza la configuraciÃ³n del router.";
instructionArray[3] = "Una vez que se encuentra en el modo de configuraciÃ³n global, hay muchos otros modos de configuraciÃ³n a los que se pueden acceder. PracticarÃ¡ algunos de los modos de uso mÃ¡s frecuente. Primero, comience por entrar al modo de configuraciÃ³n de interfaz para el puerto serial 0.";
instructionArray[4] = "El modo de configuraciÃ³n de interfaz se usa para configurar la informaciÃ³n especÃ­fica de la interfaz como, por ejemplo, el direccionamiento IP. Ahora que se encuentra en modo de configuraciÃ³n de interfaz, vuelva al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[5] = "Otro modo comÃºn que podrÃ¡ encontrar al configurar un router es el modo de configuraciÃ³n del router. En ese modo, se configura el proceso por el cual el router crea una tabla de enrutamiento de las direcciones de red. Entre al modo de configuraciÃ³n del router por medio del protocolo RIP.";
instructionArray[6] = "En el paso 4, aprendiÃ³ a salir de un modo; ahora, usted aprenderÃ¡ a salir al modo EXEC privilegiado directamente sin utilizar mÃºltiples comandos de salida. Â¿Puede deducir cuÃ¡l es el comando en el primer intento?\n(Un comando de teclado [que no se admite en esta versiÃ³n de las prÃ¡cticas electrÃ³nicas de laboratorio] para pasar inmediatamente desde cualquier modo de configuraciÃ³n al modo EXEC privilegiado es Ctrl-Z).";
instructionArray[7] = "Vuelva a ingresar al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[8] = "Ya que el modo EXEC privilegiado le otorga tanto acceso al usuario, establezca una contraseÃ±a de modo que sÃ³lo el administrador del router pueda acceder a este modo. Esta contraseÃ±a se guarda como un hash encriptado de una sola vÃ­a. Use el comando <FONT FACE='_typewriter'><B>enable secret class</B></FONT>. Esto establece la contraseÃ±a EXEC privilegiada en <FONT FACE='_typewriter'><B>class</B></FONT>. \n    <b>Nota</b>: En el campo de networking, es bueno practicar la creaciÃ³n de contraseÃ±as usando no sÃ³lo letras sino tambiÃ©n nÃºmeros y otros caracteres para mejorar la seguridad. Es igualmente importante recordar las contraseÃ±as y guardarlas en un lugar seguro.";
instructionArray[9] = "Ahora que ha establecido la contraseÃ±a EXEC privilegiada, tambiÃ©n puede establecer una contraseÃ±a para cualquiera que trate de conectarse al router a travÃ©s del puerto de consola. Para hacer esto, es necesario entrar a otro modo de configuraciÃ³n, el modo de configuraciÃ³n de lÃ­nea.";
instructionArray[10] = "Establecer la contraseÃ±a en la lÃ­nea de consola es mÃ¡s fÃ¡cil que establecer la contraseÃ±a EXEC privilegiada. Use el comando <FONT FACE='_typewriter'><B>password cisco</B></FONT>. El comando es <FONT FACE='_typewriter'><B>password</B></FONT> y <FONT FACE='_typewriter'><B>cisco</B></FONT> es la contraseÃ±a.\n    <b>Nota</b>: En el campo de networking, es bueno practicar la creaciÃ³n de contraseÃ±as usando no sÃ³lo letras sino tambiÃ©n nÃºmeros y otros caracteres para mejorar la seguridad. Es igualmente importante recordar las contraseÃ±as y guardarlas en un lugar seguro.";
instructionArray[11] = "Ahora que ha establecido la contraseÃ±a, tambiÃ©n es necesario indicar al router que verifique la contraseÃ±a. Use el comando <FONT FACE='_typewriter'><B>login</B></FONT>.";

//Answer Information
assignValueToAnswer(1,"1",False,"enable");
assignValueToAnswer(2,"2",False,"configure","terminal");
assignValueToAnswer(3,"3",False,"interface","serial","0");
assignValueToAnswer(4,"4",False,"exit");
assignValueToAnswer(5,"5",False,"router","rip");
assignValueToAnswer(6,"6",False,"end");
assignValueToAnswer(7,"7",False,"configure","terminal");
assignValueToAnswer(8,"8",False,"enable","secret","class");
assignValueToAnswer(9,"9",False,"line","console","0");
assignValueToAnswer(10,"10",False,"password","cisco");
assignValueToAnswer(11,"11",False,"login");

//Error Information
assignValueToError(1,"1","Use el comando 'enable' para entrar al modo EXEC privilegiado.");
assignValueToError(2,"2","Para entrar al modo de configuraciÃ³n global, use el comando 'configure'.","Use la palabra clave 'terminal' para especificar la configuraciÃ³n desde un terminal.");
assignValueToError(3,"3","Use el comando 'interface' para entrar al modo de configuraciÃ³n de interfaz.","Use la palabra clave 'serial' para especificar la interfaz serial.","Use el nÃºmero '0' como nÃºmero de interfaz.");
assignValueToError(4,"4","Salga al modo de configuraciÃ³n global mediante el comando 'exit'.");
assignValueToError(5,"5","Use el comando 'router' para entrar al modo de configuraciÃ³n del router.","Use la palabra clave 'rip' para especificar los procesos de enrutamiento RIP.");
assignValueToError(6,"6","Para salir al modo EXEC privilegiado, use el comando 'end'.");
assignValueToError(7,"7","Para entrar al modo de configuraciÃ³n global, use el comando 'configure'.","Use la palabra clave 'terminal' para especificar la configuraciÃ³n desde un terminal.");
assignValueToError(8,"8","Para cambiar la contraseÃ±a EXEC privilegiada, use el comando 'enable'.","Use la palabra clave secret para cambiar la contraseÃ±a secreta.","Escriba la palabra 'class' como contraseÃ±a. En el campo, use una cadena de contraseÃ±a alfanumÃ©rica adecuada.");
assignValueToError(9,"9","Use el comando 'line' para entrar al modo de configuraciÃ³n de lÃ­nea.","Use la palabra clave 'console' para especificar el puerto de consola.","Use el nÃºmero '0' para el puerto de consola 0.");
assignValueToError(10,"10","Use el comando 'password' para establecer la contraseÃ±a.","Escriba la palabra 'cisco' como contraseÃ±a para esta prÃ¡ctica.");
assignValueToError(11,"11","Use el comando 'login' para habilitar la verificaciÃ³n de contraseÃ±a.");

//Result Information
assignValueToResult(1,"1","");
assignValueToResult(2,"2","");
assignValueToResult(3,"3","");
assignValueToResult(4,"4","");
assignValueToResult(5,"5","");
assignValueToResult(6,"6","");
assignValueToResult(7,"7","");
assignValueToResult(8,"8","");
assignValueToResult(9,"9","");
assignValueToResult(10,"10","");
assignValueToResult(11,"11","");

//Graphic Information
hasDefaultGraphic = true;
graphicArray[0] = "CCNA2_elab_3_1_3bg";
graphicArray[1] = "";
graphicArray[2] = "";
graphicArray[3] = "";
graphicArray[4] = "";
graphicArray[5] = "";
graphicArray[6] = "";
graphicArray[7] = "";
graphicArray[8] = "";
graphicArray[9] = "";
graphicArray[10] = "";
graphicArray[11] = "";

//Router for Step Information
routerUsedForThisStep[0] = 0;
routerUsedForThisStep[1] = 0;
routerUsedForThisStep[2] = 0;
routerUsedForThisStep[3] = 0;
routerUsedForThisStep[4] = 0;
routerUsedForThisStep[5] = 0;
routerUsedForThisStep[6] = 0;
routerUsedForThisStep[7] = 0;
routerUsedForThisStep[8] = 0;
routerUsedForThisStep[9] = 0;
routerUsedForThisStep[10] = 0;
routerUsedForThisStep[11] = 0;

//Router Information
addToRouterSIMObject(0,"Asuncion","","","R1721");
