// eLabComposer version 1.0

//Lab-Drill Information
Language = "English";
labDrill = "True";

//Topics Covered
chapterCovered = "ConfiguraciÃ³n de un switch 2960";

//Prompt Information
StepModeArray[0] = "";
StepModeArray[1] = "user";
StepModeArray[2] = "enable";
StepModeArray[3] = "enable";
StepModeArray[4] = "enable";
StepModeArray[5] = "global";
StepModeArray[6] = "global";
StepModeArray[7] = "enable";
StepModeArray[8] = "enable";
StepModeArray[9] = "global";
StepModeArray[10] = "linecon";
StepModeArray[11] = "linecon";
StepModeArray[12] = "linecon";
StepModeArray[13] = "linevty";
StepModeArray[14] = "linevty";
StepModeArray[15] = "linevty";
StepModeArray[16] = "global";
StepModeArray[17] = "global";
StepModeArray[18] = "global";
StepModeArray[19] = "intVlan";
StepModeArray[20] = "intVlan";
StepModeArray[21] = "global";
StepModeArray[22] = "global";
StepModeArray[23] = "enable";
StepModeArray[24] = "enable";
StepModeArray[25] = "enable";


//Instruction Information
instructionArray[0] = "En esta prÃ¡ctica de laboratorio configurarÃ¡ un switch 2950.";
instructionArray[1] = "Entre al modo EXEC privilegiado.\nIntroduzca la contraseÃ±a <FONT FACE='_typewriter'><B>class</B></FONT>.";
instructionArray[2] = "Introduzca la cadena de comandos que muestra la configuraciÃ³n activa.";
instructionArray[3] = "Introduzca la cadena de comandos que muestra la configuraciÃ³n inicial almacenada en la NVRAM.";
instructionArray[4] = "Introduzca la cadena de comandos que lo llevarÃ¡ al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[5] = "Introduzca la cadena de comandos que establecerÃ¡ el nombre de host del switch en ALSwitch.";
instructionArray[6] = "Salga al modo EXEC privilegiado.";
instructionArray[7] = "Introduzca la cadena de comandos que muestra la configuraciÃ³n activa.";
instructionArray[8] = "Introduzca la cadena de comandos que lo llevarÃ¡ al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[9] = "Introduzca la cadena de comandos para configurar la consola 0.";
instructionArray[10] = "Introduzca la cadena de comandos para establecer la contraseÃ±a de consola en cisco.";
instructionArray[11] = "Introduzca el comando<FONT FACE='_typewriter'><B> login</B></FONT> para forzar el inicio de sesiÃ³n.";
instructionArray[12] = "Introduzca la cadena de comandos que permitirÃ¡ configurar los puertos VTY 0-15.";
instructionArray[13] = "Introduzca la cadena de comandos para establecer la contraseÃ±a vty en <FONT FACE='_typewriter'><B>cisco</B></FONT>.";
instructionArray[14] = "Introduzca el comando <FONT FACE='_typewriter'><B>login</B></FONT> para forzar el inicio de sesiÃ³n.";
instructionArray[15] = "Salga al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[16] = "Introduzca la cadena de comandos para establecer la contraseÃ±a enable en <FONT FACE='_typewriter'><B>cisco</B></FONT>.";
instructionArray[17] = "Introduzca la cadena de comandos que permitirÃ¡ establecer la contraseÃ±a enable secret en <FONT FACE='_typewriter'><B>class</B></FONT>.";
instructionArray[18] = "Entre al modo de configuraciÃ³n de interfaz para VLAN 1.";
instructionArray[19] = "Establezca la direcciÃ³n IP de la interfaz en 192.168.1.2. Utilice una mÃ¡scara de subred de 255.255.255.0.";
instructionArray[20] = "Salga al modo de configuraciÃ³n global.";
instructionArray[21] = "Introduzca la cadena de comandos que permitirÃ¡ establecer el gateway por defecto en 192.168.1.1.";
instructionArray[22] = "Salga al modo EXEC privilegiado.";
instructionArray[23] = "Introduzca la cadena de comandos que permitirÃ¡ visualizar todas las interfaces VLAN1.";
instructionArray[24] = "Introduzca la cadena de comandos que permitirÃ¡ guardar la configuraciÃ³n activa en la NVRAM.";
instructionArray[25] = "Introduzca la cadena de comandos que muestra la configuraciÃ³n activa.";


//Answer Information
assignValueToAnswer(1,"1",False,"enable");
assignValueToAnswer(2,"1",False,"show","running-config");
assignValueToAnswer(3,"1",False,"show","startup-config");
assignValueToAnswer(4,"1",False,"configure","terminal");
assignValueToAnswer(5,"1",False,"hostname","ALSwitch");
assignValueToAnswer(6,"1",False,"exit");
assignValueToAnswer(7,"2",False,"show","running-config");
assignValueToAnswer(8,"3",False,"configure","terminal");
assignValueToAnswer(9,"3",False,"line","console","0");
assignValueToAnswer(10,"3",False,"password","cisco");
assignValueToAnswer(11,"3",False,"login");
assignValueToAnswer(12,"3",False,"line","vty","0","15");
assignValueToAnswer(13,"3",False,"password","cisco");
assignValueToAnswer(14,"3",False,"login");
assignValueToAnswer(15,"3",False,"exit");
assignValueToAnswer(16,"4",False,"enable","password","cisco");
assignValueToAnswer(17,"4",False,"enable","secret","class");
assignValueToAnswer(18,"5",False,"interface","vlan","1");
assignValueToAnswer(19,"5",False,"ip","address","192.168.1.2","255.255.255.0");
assignValueToAnswer(20,"5",False,"exit");
assignValueToAnswer(21,"6",False,"ip","default-gateway","192.168.1.1");
assignValueToAnswer(22,"6",False,"exit");
assignValueToAnswer(23,"7",False,"show","interface","vlan","1");
assignValueToAnswer(24,"8",False,"copy","running-config","startup-config");
assignValueToAnswer(25,"9",False,"show","running-config");


//Error Information
assignValueToError(1,"1","Introduzca el comando 'enable'.");
assignValueToError(2,"1","Introduzca 'show' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'running-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(3,"1","Introduzca 'show' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'startup-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(4,"1","Introduzca 'configure' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'terminal' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(5,"1","Introduzca 'hostname' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'ALSwitch' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(6,"1","Introduzca el comando 'exit'.");
assignValueToError(7,"2","Introduzca 'show' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'running-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(8,"3","Introduzca 'configure' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'terminal' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(9,"3","Introduzca 'line' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'console' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '0' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(10,"3","Introduzca 'password' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'cisco' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(11,"3","Introduzca el comando 'login'.");
assignValueToError(12,"3","Introduzca 'line' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'vty' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '0' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '15' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(13,"3","Introduzca 'password' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'cisco' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(14,"3","Introduzca el comando 'login'.");
assignValueToError(15,"3","Introduzca el comando 'exit'.");
assignValueToError(16,"4","Introduzca 'enable' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'password' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'cisco' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(17,"4","Introduzca 'enable' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'secret' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'class' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(18,"5","Introduzca 'interface' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'vlan' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '1' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(19,"5","Introduzca 'ip' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'address' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '192.168.1.2' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '255.255.255.0' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(20,"5","Introduzca el comando 'exit'.");
assignValueToError(21,"6","Introduzca 'ip' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'default-gateway' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '192.168.1.1' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(22,"6","Introduzca el comando 'exit'.");
assignValueToError(23,"7","Introduzca 'show' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'interface' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'vlan' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca '1' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(24,"8","Introduzca 'copy' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'running-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'startup-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");
assignValueToError(25,"9","Introduzca 'show' como la primera porciÃ³n de la cadena de comandos.","Introduzca 'running-config' como la siguiente porciÃ³n de la cadena de comandos.");



//Result Information
assignValueToResult(1,"1","");
assignValueToResult(2,"1","\n","Building configuration...\n","\n","Current configuration:\n","!\n","version 12.0\n","no service pad\n","service timestamps debug uptime\n","service timestamps log uptime\n","no service password-encryption\n","!\n","hostname Switch\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","ip subnet-zero\n","!\n","!\n","!\n","interface FastEthernet0/1\n","!\n","interface FastEthernet0/2\n","!\n","interface FastEthernet0/3\n","!\n","interface FastEthernet0/4\n","!\n","interface FastEthernet0/5\n","!\n","interface FastEthernet0/6\n","!\n","interface FastEthernet0/7\n","!\n","interface FastEthernet0/8\n","!\n","interface FastEthernet0/9\n","!\n","interface FastEthernet0/10\n","!\n","interface FastEthernet0/11\n","!\n","interface FastEthernet0/12\n","!\n","interface FastEthernet0/13\n","!\n","interface FastEthernet0/14\n","!\n","interface FastEthernet0/15\n","!\n","interface FastEthernet0/16\n","!\n","interface FastEthernet0/17\n","!\n","interface FastEthernet0/18\n","!\n","interface FastEthernet0/19\n","!\n","interface FastEthernet0/20\n","!\n","interface FastEthernet0/21\n","!\n","interface FastEthernet0/22\n","!\n","interface FastEthernet0/23\n","!\n","interface FastEthernet0/24\n","!\n","interface VLAN1\n"," no ip directed-broadcast\n"," no ip route-cache\n","!\n","!\n","line con 0\n"," transport input none\n"," stopbits 1\n","line vty 5 15\n","!\n","end\n","");
assignValueToResult(3,"1","\n","%% Non-volatile configuration memory is not present\n","");
assignValueToResult(4,"1","");
assignValueToResult(5,"1","");
assignValueToResult(6,"1","");
assignValueToResult(7,"2","\n","Building configuration...\n","\n","Current configuration:\n","!\n","version 12.0\n","no service pad\n","service timestamps debug uptime\n","service timestamps log uptime\n","no service password-encryption\n","!\n","hostname ALSwitch\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","ip subnet-zero\n","!\n","!\n","!\n","interface FastEthernet0/1\n","!\n","interface FastEthernet0/2\n","!\n","interface FastEthernet0/3\n","!\n","interface FastEthernet0/4\n","!\n","interface FastEthernet0/5\n","!\n","interface FastEthernet0/6\n","!\n","interface FastEthernet0/7\n","!\n","interface FastEthernet0/8\n","!\n","interface FastEthernet0/9\n","!\n","interface FastEthernet0/10\n","!\n","interface FastEthernet0/11\n","!\n","interface FastEthernet0/12\n","!\n","interface FastEthernet0/13\n","!\n","interface FastEthernet0/14\n","!\n","interface FastEthernet0/15\n","!\n","interface FastEthernet0/16\n","!\n","interface FastEthernet0/17\n","!\n","interface FastEthernet0/18\n","!\n","interface FastEthernet0/19\n","!\n","interface FastEthernet0/20\n","!\n","interface FastEthernet0/21\n","!\n","interface FastEthernet0/22\n","!\n","interface FastEthernet0/23\n","!\n","interface FastEthernet0/24\n","!\n","interface VLAN1\n"," no ip directed-broadcast\n"," no ip route-cache\n","!\n","!\n","line con 0\n"," transport input none\n"," stopbits 1\n","line vty 5 15\n","!\n","end\n","");
assignValueToResult(8,"3","");
assignValueToResult(9,"3","");
assignValueToResult(10,"3","");
assignValueToResult(11,"3","");
assignValueToResult(12,"3","");
assignValueToResult(13,"3","");
assignValueToResult(14,"3","");
assignValueToResult(15,"3","");
assignValueToResult(16,"4","");
assignValueToResult(17,"4","");
assignValueToResult(18,"5","");
assignValueToResult(19,"5","");
assignValueToResult(20,"5","");
assignValueToResult(21,"6","");
assignValueToResult(22,"6","");
assignValueToResult(23,"7","\n","VLAN1 is up, line protocol is up\n","  Hardware is CPU Interface, address is 0009.43f2.41c0 (bia 0009.43f2.41c0)\n","  Internet address is 192.168.1.2/24\n","  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,\n","     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255\n","  Encapsulation ARPA, loopback not set\n","  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00\n","  Last input 00:00:30, output never, output hang never\n","  Last clearing of \"show interface\" counters never\n","  Queueing strategy: fifo\n","  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops\n","  5 minute input rate 5000 bits/sec, 11 packets/sec\n","  5 minute output rate 24000 bits/sec, 5 packets/sec\n","     3885 packets input, 307929 bytes, 0 no buffer\n","     Received 85 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles\n","     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored\n","     0 input packets with dribble condition detected\n","     1777 packets output, 997452 bytes, 0 underruns\n","     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets\n","     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred\n","     0 lost carrier, 0 no carrier\n","     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out\n","");
assignValueToResult(24,"8","\n","Destination filename [startup-config]?\n","Building configuration...\n","[OK]\n","");
assignValueToResult(25,"9","\n","Building configuration...\n","\n","Current configuration:\n","!\n","version 12.0\n","no service pad\n","service timestamps debug uptime\n","service timestamps log uptime\n","no service password-encryption\n","!\n","hostname ALSwitch\n","!\n","enable secret 5 $1$6NZI$6Prg95pwmolOfh6DaFMkK1\n","enable password cisco\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","!\n","ip subnet-zero\n","!\n","!\n","!\n","interface FastEthernet0/1\n","!\n","interface FastEthernet0/2\n","!\n","interface FastEthernet0/3\n","!\n","interface FastEthernet0/4\n","!\n","interface FastEthernet0/5\n","!\n","interface FastEthernet0/6\n","!\n","interface FastEthernet0/7\n","!\n","interface FastEthernet0/8\n","!\n","interface FastEthernet0/9\n","!\n","interface FastEthernet0/10\n","!\n","interface FastEthernet0/11\n","!\n","interface FastEthernet0/12\n","!\n","interface FastEthernet0/13\n","!\n","interface FastEthernet0/14\n","!\n","interface FastEthernet0/15\n","!\n","interface FastEthernet0/16\n","!\n","interface FastEthernet0/17\n","!\n","interface FastEthernet0/18\n","!\n","interface FastEthernet0/19\n","!\n","interface FastEthernet0/20\n","!\n","interface FastEthernet0/21\n","!\n","interface FastEthernet0/22\n","!\n","interface FastEthernet0/23\n","!\n","interface FastEthernet0/24\n","!\n","interface VLAN1\n"," ip address 192.168.1.2 255.255.255.0\n"," no ip directed-broadcast\n"," no ip route-cache\n","!\n","ip default-gateway 192.168.1.1\n","!\n","line con 0\n"," password cisco\n"," login\n"," transport input none\n"," stopbits 1\n","line vty 0 4\n"," password cisco\n"," login\n","line vty 5 15\n"," password cisco\n"," login\n","!\n","end\n","");


//Graphic Information
hasDefaultGraphic = true;
graphicArray[0] = "CCNA2_elab_6_2_2g";
graphicArray[1] = "";
graphicArray[2] = "";
graphicArray[3] = "";
graphicArray[4] = "";
graphicArray[5] = "";
graphicArray[6] = "";
graphicArray[7] = "";
graphicArray[8] = "";
graphicArray[9] = "";
graphicArray[10] = "";
graphicArray[11] = "";
graphicArray[12] = "";
graphicArray[13] = "";
graphicArray[14] = "";
graphicArray[15] = "";
graphicArray[16] = "";
graphicArray[17] = "";
graphicArray[18] = "";
graphicArray[19] = "";
graphicArray[20] = "";
graphicArray[21] = "";
graphicArray[22] = "";
graphicArray[23] = "";
graphicArray[24] = "";
graphicArray[25] = "";


//Router for Step Information
routerUsedForThisStep[0] = 1;
routerUsedForThisStep[1] = 1;
routerUsedForThisStep[2] = 1;
routerUsedForThisStep[3] = 1;
routerUsedForThisStep[4] = 1;
routerUsedForThisStep[5] = 1;
routerUsedForThisStep[6] = 0;
routerUsedForThisStep[7] = 0;
routerUsedForThisStep[8] = 0;
routerUsedForThisStep[9] = 0;
routerUsedForThisStep[10] = 0;
routerUsedForThisStep[11] = 0;
routerUsedForThisStep[12] = 0;
routerUsedForThisStep[13] = 0;
routerUsedForThisStep[14] = 0;
routerUsedForThisStep[15] = 0;
routerUsedForThisStep[16] = 0;
routerUsedForThisStep[17] = 0;
routerUsedForThisStep[18] = 0;
routerUsedForThisStep[19] = 0;
routerUsedForThisStep[20] = 0;
routerUsedForThisStep[21] = 0;
routerUsedForThisStep[22] = 0;
routerUsedForThisStep[23] = 0;
routerUsedForThisStep[24] = 0;
routerUsedForThisStep[25] = 0;


//Router Information
addToRouterSIMObject(0,"ALSwitch","","","S2950");
addToRouterSIMObject(1,"Switch","cisco","class","R1721");
