Examen 3r Trimestre

UD2: Els sistemes informàtics

La placa base conté sòcols per a:

La font d'alimentació

El disc dur

La memòria

El processador

Targetes d'expansió

La placa base 75KV, treballada a la pràctica 19a, té les següents característiques:

NorthBrige VT8363

SouthBigde VT81C686A

Permet memòria SDRAM PC100

Permet memòria SDRAM PC133

Permet fins a 4 mòduls de memòria DIMM

Utilitzar la característica de dual channel i cal posar els mòduls de memòria en parells

Puc arribar a posar fins a 1,5GB de memòria RAM

El sòcol del processador és socket A

No hi podem possar cap processador de la marca Intel

Hi podem posar el AMD Athlon K7

Hi podem posar el AMD Athlon K75

Hi podem posar un AMD Duron K75

Hi podem posar un AMD Athlon XP

Hi podem posar una targeta gràfica ISA

Hi podem posar una targeta gràfica PCI

Hi podem posar una targeta gràfica AGP

Hi podem posar una targeta gràfica PCI-Express

Hi podem posar dues targetes de xarxa PCI

Hi podem posar dues targetes de xarxa PCI i una ISA

Disposem de 5 sòcols per a targetes d'expansió PCI

No tenim controladora per a disquetera

Tenim 4 controladores per a dispositius IDE

Hi podrem connectar dispositius USB 2.0

El Printed Circuit Board de la placa base és de 4 capes

Disposa d'un port paral·lel i d'un port sèrie

Porta integrada sortida d'audio

Porta integrada la sortida Ethernet de 10Mbps

30 GiB:

30000KiB

30720 MiB

257698037760 bits

32212 MB

Trigarien com a mínim 8 minuts i 34 segons en ser transferits a través d'una LAN Fast Ethernet.

Trigarien com a mínim 10 hores en ser transferits per un disc dur extern (USB 2.0) en un equip amb suport només per USB 1.1

El USB:

És un bus paral.lel que té una amplada de 8 bits

Té dues versions la 1.1 i la 2.0 que tenen capacitats de transfèrencia diferents

La versió 2.0 té una capacitat de transferència de 480 Mbps

La versió 2.0 té una capacitat de transferència de 61 MiB/s

Els següents processadors són de 64 bits:

UltraSPARC-IV

PowerPC G5

Intel Itanium 2 processor

Dual-Core Intel Xeon Processor LV

AMD Opteron

El processador Intel P III Celeron 1000A/256/100/1.475:

Pot funcionar sobre el sòcul A

Pot funcionar sobre el sòcul 370

Te un bus intern de dades de 64 bits

Te tres nivells de caché

Te un bus d'adreces de 36 bits

Podria arribar a direccionar fins a 4 GB

Te menys caché que el seu corresponent Pentium

Es fabricat per AMD

El bus intern funciona a 1500MHz

Els següents són dispositius d'emmagatzematge que utilitzen la tecnològia òptica:

CD

DVD

Blue-Ray

HD DVD

Els següents són dispositius d'emmagatzematge que utilitzen la tecnològia magnètica:

Disquet 3,5''

Cintes DAT

Flash Disk

Unitat Zip

La memòria DDR:

És memòria de tipus DRAM

És memòria de tipus EEPROM

És memòria de tipus SRAM

Utilitza l'empaquetat DIP

Utilitza, entre d'altres mòduls SIMM

Utilitza, entre d'altres mòduls DDR2 DIMM

Pot funcionar a 533MHz

Pot funcionar a 400MHz

Pot funcionar a 333MHz

Pot funcionar a 266MHz

El modul de memòria que trobes a la següent adreça web:

http://www.elpida.com/images/pr/2002-04-15_mc-4r256fke8s-840.jpg

És un mòdul SIMM

És un mòdul SO DIMM

És un mòdul DDR SO DIMM

És un mòdul SO RIMM

És un mòdul DDR2 SO DIMM

Té una osca

Té 184 contactes

Conté xips DIP

Conté xips SOJ

Conté xips TSOP

Conté xips sTSOP

Funciona a 3,3 V

Funciona a 7,5 V

Correspon a una tecnologia propietaria

El xipset VIA CX700

Fa tant de NorthBrige com de SouthBigde

Permet que el BUS del sistema vagi a 400MHz o a 500MHz

Permet memòria DDR2 a 533MHz

Permet memòria DDR a 333MHz

Permet fins a 4GB de RAM

Permet fins a 4 dispositius IDE

No permet dispositius SCSI

Admet fins a 6 ports USB

La capacitat de transferència entre el NorthBrige i el SouthBigde és de 533MB/s

Porta incorporat la conexió de Fast Ethernet

Permet la conexió de targetes AGP x8

Porta incorporat un element per realitzar descompressió de video per hardware

C2.Instal.lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

2005-09-13T22:53:33