Examen 2on Trimestre

UD1: Els sistemes informàtics

UD2: Arquitectura de computadors i hardware

Aquests noms corresponen a supercomputadors:

NEC N331i

Blue Gene

Cray X1ETM

NEC SX-3/44R

IBM IntelliStation POWER

Cray XD1TM

Aquests models d'ordinadors són portàtils:

AcerPower F5

Acer Aspire L300

HP Pavilion serie zd8300

AIRIS DIAMOND N880

MacBook Pro

Aquests models d'ordinadors són de sobretaula:

AIRIS SIGNUM AA-270S

Toshiba MA-156

Acer Aspire E600

Acer Ferrari 4000

IBM System z9 109

HP dx5150

iMac G5

El HP Compaq dx2000 Microtower és pot obtenir amb els següents sistemes operatius:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home

Mandrake Linux

Suse Linux

FreeDOS

Aquests sistemes informàtics són servidors de gamma alta:

Toshiba B-SA4TM

AIRIS Atrio SR225

IBM System i5 570

Sun Fire X2100 Server

Sun Fire E25K Server

Sun Blade 1500

La comanda:

$ urpmi --auto --auto-select --test

Instal·la automàticament un programa anomenat test

No instal·la cap programa

Instal·la, sense preguntar, les actualitzacions del sistema

Comprova la caducitat de les fonts de software automàticament

Abans d'executar aquesta comanda fora convenient executar aquesta altre:

$ urpmi.update updates

La comanda:

$ urpmi.update updates

Instal·la un programa anomenat updates

Afegeix la font de software updates

Necessita privilegis d'administrador

Actualitza el sistema

Les següents comandes són sintàcticament correctes:

urpmi.addmedia -a

urpmi.addmedia --no-probe MainADD removable:///mnt/cdrom/media/main_add with media_info/hdlist.cz

urpmi.addmedia --update updates ftp://ftp.cica.es/pub/Linux/Mandrakelinux/official/updates/LE2005/main_updates/ with media_info/hdlist.cz

urpmi.addmedia --limit-rate contrib ftp://ftp.cica.es/pub/Linux/Mandrakelinux/official/2005/i586/media/contrib with media_info/hdlist.cz

Podem configurar les fonts de software perquè estiguin accessibles des de:

CDROM

NFS

FTP

La escalabiliatat:

És la qualitat de desenvolupar una tasca en un temps reduït

És una mesura del rendiment d'un sistema informàtic

En comerç electrònic (E-Commerce) un sistema escalable pot ser una característica molt interessant.

El Seti:

És l'acrònim de Search for Extraterrestrial Intelligence

És un projecte que ha aconseguit més de 350 PFLOPS

El BOINC:

És un gestor de programari

És un programa amb llicència LGPL

És l'acrònim de Berkeley Open Infraestructure for Network Computing

El BOINC està disponible per a les següents arquitectures:

x86

Sparc

Power PC

El BOINC està disponible pels següents sistemes operatius:

(OJU! Llegiu la pàgina web de descàrrega fins al final !!)

Windows

MAC OS X

Mac OS 9

Linux

Solaris

FreeBSD

El BOINC està disponible per a les següents plataformes:

Solaris/Opteron

Solaris/SPARC

Linux/x86

Windows/Power PC

Aquests protocols es fan servir pel correu electrònic:

NTP

DNS

SMTP

FTP

Aquests programes fan servir el protocol HTTP:

gcc

Apache

Cherokee

Mozilla

Xitami

Aquests elements estan integrats a la placa base:

Xipset

Sòcol del processador

Mòdul de memòria DDR

Connexió d'alimentació de la placa base

Targeta PCMCIA

Sòcol per a una targeta PCI

Ventilador

Font d'alimentació

CDROM

La placa base Intel® Desktop Board D945PLM:

Integra el xipset Intel® 945P Chipset

Integra el xipset Intel® 865PE Chipset

Suporta memòria DDR2 a 400MHz

Te 3 sòculs per a memòria DDR 2

Conté el sòcul de processador LGA775

Suporta el processador Intel® Core™ Duo processor

Té un sòcul AGP per a la targeta gràfica (de vídeo)

L'amplada d'un bus:

És el nombre de conductors que aquest utilitza per transferir dades

Es mesura en Mhz

És la inversa del periode

El bus AGP:

Té una amplada de 32 bits

Pot funcionar a 800MHz

S'utilitza per a targetes de xarxa

Tenim un bus que a una freqüència de 66MHz:

El seu periode és de 1/66 s

La seva freqüència és de 66.000 kHz

T = 1.2 * 10-7

C2.Instal.lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

2005-09-13T22:53:33