Activitat 27 - Característiques tècniques de les memòries

Identifica les característiques de les següents memòries:

Foto	Format dels xips	Format dels mòduls
	BGA	DDR2 SO DIMM 200 PINS

Omple la següent taula. Ves a les pàgines oficials dels fabricants:

Plaques base	Tecnologia de memòria	Mòduls de memòria suportats	Freqüències supotades	Dual channel?
Abit SG-80	DDR	Supports up to 2GB of Single channel DIMM modules, delivering bandwidth of 3.2GB/sec.	The 800MHz FSB increases bandwidth and improves overall system performance.	NOP
Abit AW8D	DDR2	- 4 sockets de 240 pins max 8GB	667/533/400	- Supports Dual channel DDR2 800/667 Un-buffered
Asus P4RD1	DDR	socket 478	400/333	SIP
Asus A7N8X-XE	DDR	RAM-Sockel: 3 x DDR máx. 3GB	400/ 333/ 266	Dual-Channel DDR400
Asus A8R32-MVP	DDR-SDRAM (DDRRAM)	Number of Memory Slots: 4	500 Mhz	SIP
Soltek SL-85DRS2	DDR SDRAM	3X 184-pin hasta 3GB de memoria	200, 266 o 333.	NOP
Soltek SL-65MIV-C	PC100/133 SDRAM DIMMs	3 x 168-pin 3.3v DIMM Sockets Supports 8MB to 1.5GB	66/100/133MHz FSB	SIP

Omple la següent taula. Ajuda't del següent catàleg de preus

Tecnologia	Freqüència	Ample de banda
DDR	266MHz	2,128MB/segundo ó 2.1GB/segundo
DDR	333 MHz	2700 MB/s
DDR	400 MHz	3200 MB/s
DDR2	400 MHz	3200 MB/s
DDR2	533MHz	4267 MB/s

C2.Instal.lació i manteniment de sistemes informàtics 346030080

1

2005-09-13T22:53:33