Activitat 20: Estructura interna dels ordinadors

Digues quins Xipsets tenen les següents plaques base:

Placa base	North-Bridge	South-Bridge
ASUS K8S-MX	SiS760GX	SiS965L
Intel® Desktop Board D925XEBC2	Intel® 925XE Chipset (82925XE MHC)	Intel® 925XE Chipset (ICH6R)
Soltek SL-NF4Pro-939	nVIDIA nForce4 CK804 (No hi ha distinció entre el North-Bridge i el South-Brige)	nVIDIA nForce4 CK804

Digues quines característiques tècniques porta la placa base ASUS K8V-X tenint en compte que aquesta placa base porta com a xipsets:

North-Bridge: VIA K8T800

South-Bridge: VIA VT8237R

Xipset	Característiques tècniques
North-Bridge: VIA K8T800	PROCESSADOR Soporta procesadors AMD Athlon™64, Athlon™64FX & Opteron™ tant d' un sol nucli com de doble nucli. MEMÒRIA; Soporta memòria DDR de 64-bit/128-bit (Canal Sol/Dual) a freqüències de 266/333/400 MHz. Memòria màxima 4GB FSB(Front Side Bus) Incorpora la tecnologia Hyper8 que habilita el enllaç entre xipset y processador a través del HyperTransport de 16 bits a 1,6 Ghz. Aconsegueix unes velocitats de transferència de 6,4GB/s. La freqüència del sistema és de 800MHz (pujada i baixada). CONTROLADORS DE VÍDEO Soporta AGP 8X/4X
South-Bridge: VIA VT8237	ENLLAÇ NORTH-BRIDGE/SOUTH-BRIDGE Incorpora l'enllaç de gran ample de banda 8X V-Link de 533 MB/s entre el North Bridge y el South Bridge CONTROLADORS DE SO Suporta audio multicanal: VIA Vinyl™ 6-canals d'audio ( integrat al xip AC'97) VIA Vinyl™ Gold 8-canals d'audio (a través de un controlador PCI) CONTROLADORS DE DISPOSITIUS Suport de 4 dispositius Serial ATA: Dues interfícies SATA de doble canal (full-duplex) de 150MB/s Dues interfícies SATALite™ per dos dispoditius SATA adicionals Suport de 4 dispositius ATA 133 CONTROLADORS DE RAID Integra V-RAID con soporte RAID0, RAID1, RAID 0+1 y JBOD (SATA) CONTROLADORS DE XARXA 10/100 Ethernet (Integrat) Suport a Gigabit Ethernet a través d'un controlador PCI. CONTROLADORS USB Suport de fins a 8 ports USB 1.1/2.0 CONTROLADORS MÒDEM Modem integrado a través del xip MC'97 ALTRES CONTROLADORS DE E/S Protocols de E/S suportats: I/O APIC / LPC Super I/0 CONTROLADORS PER A LA GESTIÓ DE L'ENERGIA ACPI/APM/PCI/PM

Digues quines característiques tècniques tenen les següents les plaques base:

	Intel® Desktop Board D865PESO	ASUS P4RD1-MX
Suporta Memòria RAM DDR 2	NO	NO
Suporta Disc Dur SATA	SI	SI
Suporta Targetes ISA	NO	NO
Suporta Targetes PCI	SI	SI
Susporta Targetes PCI-Express	NO	SI (1 x1 i 1 x16)
Suporta Targetes AGP	SI	NO
Suporta Dispositius IDE	SI	SI
Suporta USB 2.0	SI	SI
Suporta IEEE1394 (FireWire)	NO	NO
Suporta CPU AMD 64	NO	NO
Suporta CPU P4	SI	SI
Suporta Sòcul del processador Socket 478	SI	SI

C2.Instal.lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

5

2005-09-13T22:53:33