00101101

11110011

Memoria

CPU

Puertos E/S

Bus de Datos

Bus de Control

Bus de Direcciones

La dirección llega a memoria, (se descodifica )es decir se selecciona la celda correspondiente a la dirección que se ha enviado.

La iinstruccion se envia a la CPU por el bus de datos

La CPU vuelca en el bus de direcciones la dirección de memoria donde esta almacenada la próxima instrucción a ejecutar

Pantallas

Impresoras

Discos

...

La memoria es un almacén de datos.

Se estructura en celdas. Una celda contiene 1 Byte (8 bits). Se dice que la memoria es direccionable a nivel de Bytes. Un Byte es el tamanyo mínimo que se puede direccionar. Cada celda tiene una dirección unívoca, de forma que se pueden almacenar o recuperar en una celda concreta en cualquier momento.

La CPU recoge la instrucción y analiza si es una instrucción completa o necesita recibir otro dato de la memoria. En este último caso, se repite el proceso hasta que se completa la instrucción

Cuando la CPU tiene la instrucción completa, la decodifica y la ejecuta

La CPU es el centro de calculo del ordenador.

En la CPU se traen todos los datos i es aquí donde son procesados.

La CPU para desarrollar sus funciones necesita :

Instrucciones

Datos

Direcciones de memoria

La CPU obtiene todo esto de la memoria.

Presentación de PowerPoint

IES RAMBLA PRIM

2002-11-14T16:05:37