Memòries Electròniques

IES PUIG CASTELLAR

Explotació de Sistemes Informàtics (ESI)

C2. Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics

Roger Borrell i Anglada

INDEX

Podem classificar les memòries en funció de:

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

Format físic

Format del xips:

DIP

SOJ

TSOP

STSOP

BGA:CSP i FBGA

Format dels mòduls:

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

INDEX

Tecnologies de memòries DRAM

ADRAM

FPM

EDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR SDRAM

DDR2 SDRAM

Permanència de les dades

1

1

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

ROM (Read-Only Memory) Memòria electrònica que alberga dades permanents. Les dades es mantenen sense necessitat d'alimentació elèctrica.

Tots els ordinadors contenen una ROM on s'hi posa el programa d'arranc. Les memòries ROMs s'utilitzen, a més a més, en perifèrics- impresores, targetes gràfiques...-, calculadores, mòvils, PDA,..

En funció si es pot o no modificar el contingut d'una memòria ROM distingim:

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

ROM (Read-Only Memory) Aquestes memòries venen programades de fàbrica i són inalterables.

PROM (Programable ROM) Les PROM surten de fàbrica en blanc,per ser programades posteriorment, però tant sols una sola vegada amb un cremador de PROMs.

EPROM (Erasable PROM) és un tipus especial de PROM que pot esborrar-se exposant-la a raigs ultravioleta. Una vegada borrada es pot reprogramar.

EEPROM (Electracally Erasable PROM) és un tipus especial de PROM que pot esborrar-se electronicament. A diferència de la RAM les dades es mantenen sense alimentació elèctrica, però és molt més lenta.

Memòria flash és un tipus de EEPROM. La principal diferència es que mentre que a una EEPROM s'acedeix a les dades byte a byte, a les memòries flash s'accedeix per blocs. Això fa que la memòria flash sigui més ràpida.

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

Les memòria flash és una barreja entre una RAM (memòria electrònica basada en cel.les) i un disc dur (dades permenents i accedides per blocs). La seva rapidesa,baix consum i durabilitat, fan que sigui molt utilitzada.

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

La trovem en càmares digitals, PDA, reproductors MP3, sistemes GPS, albums de fotos digitals, llapisos electrònics,mòvils,...

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

Per més informació sobre els tipus i les aplicacions de les memòries flash:

Digital Media

1 Permanència de les dades

Les BIOS actuals també estan fetes de memòries flash, és per això que en diuen flash BIOS.

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

RAM (Random Access Memory) en el seu sentit literal RAM és memòria que pot ser accedida de forma aleatòria. És a dir que un element de memòria (un byte) pot ser llegit o escrit sense passar abans per cap altre element de memòria. Per entendre el concepte de aleatori pensem en un CD, que permet reproduïr qualsevol cançó sense necessitat d'escoltar-ne cap altre. El contari d'aleatori és seqüencial. Les cintes de cassette són seqüencials.

I la ROM, és d'accès aleatori? Sí, la ROM de fet és un tipus de RAM.

La diferència entre la RAM i la ROM és que la RAM és memòria volàtil, és a dir que permanència de les dades està condicionada a l'alimentació de la memòria. Mentre hi ha alimentació elèctrica les dades és mantenen. Amb un breu tall del subministrament elèctric les dades s'esbaixen i són irrecuperables.

Hi ha dos tipus bàsics de RAM:

DRAM

SRAM

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

1 Permanència de les dades

La diferència entre la SRAM i la DRAM és la manera de

mantenir les dades:

DRAM (Dynamic RAM) La DRAM és un tipus de memòria RAM que necessita ser electricament referescada per que perd progressivament la seva càrrega. La DRAM és tecnicament parlant, la memòria més senzilla possible, la qual cosa permet densitats de integració molt elevades a preus molt reduïts.

Com a contrapartida té que durant el temps de refresc la memòria no pot ser accedida. Això alenteix la memòria.

La memòria principal és memòria DRAM.

SRAM (Static RAM) A diferència de la DRAM, la SRAM no necessita ser refrescada. Això fa que sigui una memòria més ràpida.

La contrapartida és la seva complexitat, que la fa més més cara. És per això que aquesta memòria es poc abundant en els ordinadors.

Trobem SRAM dins dels processadors, als registres i a la caché.

Permanència de les dades:

ROM

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

Memòria flash

RAM

DRAM

SRAM

Formats físics

2

2

Format físic

Format del xips:

DIP

SOJ

TSOP

STSOP

CSP

Format dels mòduls:

SIMM

DIMM

So DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DIP (DUAL IN-LINE PACKAGE) En els primers ordinadors era comú que la memòria s' instalés directament a la placa base. En aquell temps el empaquetat DRAM de estil DIP era extremadament popular. L'empaquetat DIP s' instalava soldat en uns orificis en el propi circuit imprès o bé s'instalava en sòculs.

Format dels xips: Les memòries venen en xips. Els xips electrònics tenen formats diferents que han anat evolucionant al llarg de la història.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

PCB (Printed Circuit Board).Circuit imprès abans de que s'hi soldin els xips. Es poden observar els forats a on és soldaran les potetes.

L'inconvenient de l'empaquetat de tipus DIP és que necessita foradar el circuit imprès, anomenat PCB (Printed Circuit Board).

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

PCB (Printed Circuit Board).Disseny de una targeta Ethernet de 16.5 x 8.3 cm de 6 capes. Cada color representa una capa.

Els circuits impresos van anar evolucionant, essent cada vegada més complexos. L'alta densitat d'integració dels components electrò-nics requeria més espai. Davant la falta d'espai és van començar a construir PBC de varies capes. El format DIP, que travessa tot el PCB no és una bona opció en un sistema de capes. És per això que es va recòrrer a una solució que no foradès el PCB: el SOJ.

Actualment els PBC tenen 6,8 o més capes.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

PCB (Printed Circuit Board).Disseny de una SRAM. Cada color representa una capa. Quantes capes hi ha?

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

SOJ(Small-Outline J-lead) A diferència del DIP, el SOJ és un tipus de empaquetat que no forada el PCB. Fa servir un tipus de pins en forma de J que fregen la superfície del PCB sense foradar-lo.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

TSOP (Thin small outline package). L'empaquetat TSOP utilitza un empaquetat molt més petit. De fet un TSOP és un terç de un SOJ. Es va començar a utilitzar en les memòries per a portàtils i es va acabar imposant. Les potes de un TSOP estan soldades a la superfície del PCB, però a diferència del SOJ, les potes s'extenen allunyant-se del xip.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

sTSOP (Shrink Thin small outline package). La sTOP te les mateixes característiques que la TSOP excepte que és més petita. De fet ocupa la meitat, de manera que permet aumentar la densitat de integració.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

BGA (Ball Grid Array) A diferencia dels empaquetats DIP, SOJ, and TSOP, els xips basats en BGA (Ball Grid Array) no fan servir pins. Les conexions elèctriques al PCB es fan a través de unes petites boletes.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

Xip

i sòcul BGA

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

Hi han dos tipus d'empaquetats de basats en BGA:

CSP (Chip Scale Package) ................Utilitzat a les memòries	RDRAM.

FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array)....Utlitzat a les memòries	DDR i DDR2.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

CSP (Chip Scale Package) La memòria RDRAM(Rambus DRAM) fa servir aquests empaquetats epr els seus xips.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Format físic

FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array) Les memòries DDR porten o be TSOP o FBGA. En canvi les memòries DDR2 fan servir sempre l'empaquetat FBGA.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

SIMM

DIMM, SO DIMM

RIMM, SO RIMM

DDR DIMM, DDR SO DiMM

DDR2 DIMM,DDR2 SO DIMM

Format dels mòduls: Actualment les memòries es fabriquen en mòduls. Els mòduls es poden posar i treure, i per tant permeten una major flexibilitat . Podem afegir més mòduls si volem augmentar la RAM.Al llarg dels últims anys s'han comercialitzat diferents tipus de mòduls, alguns dels quals inclús ja estan obsolets. Els mòduls més importants són:

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

SIMM(Single In-Line Memory Module).Els primers mòduls de memòria van ser els mòduls SIMM de 30 contactes. Aquets mòduls tenien una amplada del bus de dades de 8 bits. És a dir s'envien 8 bits per cada transferència. ( La quals cosa vol dir que el bus de dades en aquell temps era de 8 bits). Quan van apareixer les CPUs de 32 bits aquesta transferència fou insuficient i van sortir les SIMMs de 72 contactes.

osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

osques

2 Formats físics

DIMM(Double In-Line Memory Module).Aviat els SIMM van ser insuficiènts per les necessitas de transferència de informació entre la RAMM i la CPU. Els mòduls DIMM permeten una amplada de 64 bits. Són més llargs i tenen dues osques que indiquen la posició de correcta colocació.

A diferència de la SIMM, en la DIMM cada una de les conexions a cada costat del mòdul són senyals diferents. D'aquí ve el nom de Double.

El voltatge de una memòria DIMM és de 3,3V mentre que en la SIMM era de 5V.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

SO DIMM(Small Outline Double In-Line Memory Module). Es un tipus de DIMM molt més petita i està dissenyada especialment per a portàtils.

Hi han dos tipus de SO DIMM: la de 72 contactes que te una amplada de dades de 32 bits i la la de 144 contactes que te una amplada de 64 bits.

El voltatge de una memòria SO DIMM també és de 3,3V

Osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

RIMM. És el mòdul de la tecnologia Rambus. El mòdul te 184 pins i dues osques juntes. El bus de dades te només a 16 bits, pero en canvi el mòdul treballa a freqüències molt elavades. Es pot apreciar que el empaquetat dels xips és molt diferent als de les altres fotografies. És el format CSP (Chip Scale Package).

Osques

CSP

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

SO RIMM. SO RIMM és el sòcul de la tecnologia Rambus per a portàtils. El SO RIMM te 160 pins i dues osques juntes.

Osques

CSP

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR DIMM. (Double Data Rate DIMM) de 184 pins Té una sola osca. Memòria molt freqüent. S'usa en ordinadors de sobretaula.

Osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR DIMM. de 100 pins. Té una sola osca.

Tot i que es un estandard del JEDEC no es gaire popular. Intel, per exemple, no suporta aquest format de memòria.

Es fa servir en impresores i controladors comprimits.

Osques

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR SO DIMM. (Double Data Rate DIMM) te 200 pins i una sola osca.

Osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR Micro DIMM. (Double Data Rate Micro DIMM) te 172 pins i cap osca. S'utilitza en alguns portàtils pero en molt pocs. No és gaire popular.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR2 DIMM. (Double Data Rate 2 DIMM) te 240 pins. S'utilitza en ordinadors de sobretaula, i servidors.

Osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

El mòdul DDR i DDR2 DIMM medeixen el mateix però son diferents, de fet són incompatibles. És fàcil confondre'ls.

El mòdul DDR2 de 240-pins DIMM (a dalt) te la osca en una posició diferent del mòdul DDR 184-pins (a baix)

En aquest cas les dues memòries duen empaquetat FBGA.

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

DDR2 SO DIMM. (Double Data Rate 2 SO DIMM) te 200 pins. S'utilitza en portàtils.

Osca

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

Resum dels formats físics

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

2 Formats físics

Detalls tècnics

* Els busos adreces van multiplexats

Formats físics:

Format dels xips

DIP

SOJ

TSOP

sTSOP

BGA:CSP i FBGA

Formats dels mòduls

SIMM

DIMM

SO DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM

DDR SO DIMM

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

Tecnologies de memòries

3

3

Tecnologies de memòries

Asynchronous DRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR SDRAM

DDR2 SDRAM

3 Tecnologies de memòria

ADRAM: (Asynchronous DRAM) Les primeres memòries foren asíncrones. El funcionament de les memòries asíncrones és el següent:

El processador solicita una dada. Volca l'adreça de la dada que vol obtenir al bus d'adreces.

La memòria quan ja ha aconseguit la dada, avisa al processador. Quan aquest últim li dona permís volca la dada al bus.

Hom podría pensar que les memòries asíncrones treballen sense una senyal de rellotge. Cal aclarir que les memòries asíncrones sí que treballen subjectes a un rellotge. Però aquest rellotge és un rellotge propi de la memòria que no està sincronitzat amb la resta de l'ordinador.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Estructura de la

memòria DRAM

Una memòria éstà constituida per una malla de cel.les de 8/16/32/64 bits.

Cada cel.la te una adreça.

La memòria es com enorme parking.

Fixa't en el BUS de dades i el BUS d'adreces.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Lectura/Escriptura de la memòria.

Quan el bus d'adreces està multiplexat, la lectura/escriptura de la memòria és un procès en dos fases.

Primer s'activa la senyal RAS (Row Adress Strobe) per indicar que s'envia l'adreça de la fila.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Segon s'activa la senyal CAS (Column Adress Strobe) per indicar que s'envia l'adreça de la columna.

Un cop s'ha ubicat la cel.la que volem llegir/escriure utilitzem el bus de dades per a la trnsferència.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Cada xip conté unes quantes malles de memòria.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Finalment cada mòdul conté uns quants xips.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Temps d'accès

El temps d'accès és el temps que triga la memòria a donar la dada un cop se li ha passat l'adreça.

El temps d'accès es medeix en nanosegons(ns) 10-9s.

El temps d'accès és una mesura que sovint s'utilitza per especificar la rapidesa de la memòria, pero cal tenir clar cicle complet de la memòria és més llarg.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Temps de cicle.

Després de cada accès el sistema necessita recuperar el seu estat inicial. (temps de precàrrega).

T.ciclo=T_ accesso+ T.De_ precarga

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

FPM: (Fast Page Mode) La memòria FPM és la primera evolució de memòria DRAM. La FPM és una mica més ràpida que la DRAM quan s'accedeix a les dades d'una mateixa fila. Simplement manté la senyal RAS (Row Adress Strobe) en accessos a la mateixa fila. Com que els busos d'adreces estan multiplexats, l'adreçament és molt més ràpid per a dades d'una mateixa fila si CAS

Els temps d'accès són 70-60ns i menor si s'accediex a dades en una mateixa fila. Es va fer servir fins els primers Pentium.

Físicamente ve amb mòduls SIMMs de 30 ó 72 contactes (els de 72 en els Pentium i alguns 486).

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

EDO: (Extended Data Out) S'introduiex una petita millora que fa de la memòria EDO sigui entre un 5% i un 20% més ràpida.

S'escurça el cicle de la memòria superposant la lectura d'una dada amb la petició de l' adreça de la dada següent.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

BEDO: (Burst Extended Data Out) Es una variant de la EDO que permet que les lectures/ecriptures de la memòria es facin en ràfegues de 4. Si la EDO convencional permetia freqüències de fins a 33MHz , la BEDO va dels 40MHz als 66MHz.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

SDRAM (Synchronous DRAM): A finals del 1996 comença a apareixer la SDRAM. A diferència de les tecnologies anteriors, la SDRAM esta disenyada per autosincronitzar-se amb la cpu. Això permet que el controlador de memòria sapiga el moment exacte en el qual la dada ja estarà a punt, i per tant la CPU ja no s'ha de esperar entre cada accès a memòria. Els primers tipus de SDRAM són:

PC66 SDRAM (66MHz)

PC100 SDRAM (100MHz)

PC133 SDRAM (133MHz)

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Formats oberts vs formats propietaris

En el desenvolupament de nous productes informàtics i electrònics les empreses tenen dues dues formes de procedir:

Formats propietàris: Una companyia desenvolupa una tecnologia i la patenta. Si alguna altre companyia vol vendre productes basats en aquella tecnologia un canon.

Formats Oberts: S'estableixen comites estandaritzadors formats per membres de les companyies. Són aquests comités els que estableixen els estandards que rigiran una nova tecnologia. JEDEC(Solid State Technology Association) és el comité que agrupa els fabricants de memòries.

Són exemples de tecnologies propietaries RDRAM i XDR.

Són exemples de tecnologies lliures la SDRAM convencional, la DDR, i la DDR2.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

RDRAM(Direct Rambus): La memòria RDRAM es una patent de Rambus Inc. Aquesta companyia desenvolupa aquesta tecnologia i alguns fabricants l'adjunten als seus ordinadors: Intel, HP, SiS, Samsung, Toshiba, Sony...

Les memòries RDRAM van en sòculs RIMM i SORIMM.

L'acceptació de la Rambus DRAM no ha sigut mai massa bona. Actualment els preus de les memòries RDRAM són més elevats que el de les DDR i en tenen prestacions semblants. La RDRAM esta en clar retrocès.

Alguns fabricants van intentar competir amb una arquitectura alternativa anomenada SLDRAM (SyncLink DRAM) i també van fracasar.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

La companyia Rambus continua desenvolupant altres tecnologies de memòria com ara XDR que permet transferències fins a 6400 MB/s i que funciona a 3,2GHz.

El sòcul que porta associat s'anomena XDIMM.

De moment només Toshiba s'ha decidit a fabricar memòries XDR

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

DDR(Double Data Rate) La diferència entre la DDR i la SDRAM convencional és la forma en que utilitzen la senyal de rellotge.

La senyal de rellotge te una pujada i una baixada. En la SDRAM convencional només es produïa una sola transació en cada cicle de rellotge. En canvi la DDR duplica la velocitat de transferència permetent dues transacions per cicle: una en la pujada i l'altre en la baixada de la senyal de rellotge.

Baixada

Pujada

Pujada

Pujada

Baixada

Baixada

Baixada

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

DDR2(Double Data Rate 2):

La DDR2 és la evolució de la memòria DDR. El desenvolupament de la tecnològia DDR2 ha sigut obert, a través del JEDEC.

La memòria DDR2 aumenta la freqüència i la transferència de dades en relació a l'anterior DDR. Diminueix el voltatge, i també el consum.

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Resum tècnic

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

3 Tecnologies de memòria

Quin tipus memòria necessita el meu ordinador?

Hi han tants tipus de memòria que es difícil saber quin tipus es compatible amb el nostre ordinador. La manera més eficaç i ràpida es obrir l'ordinador i mirar quin sòcul de memòria porta. Però sovint amb això no n'hi ha prou.

El controlador de memòria és el que determina si una memòria es compatible o no. El controlador de memòria es troba dins del xipset, que alhora está integrat a la placa base. Així doncs podem obtenir informació mirant les caraterístiques tecniques del xipset de la nostra placa.

Alguns fabricants de memòria posen a disposició dels usuaris un cercador de memòria. Posant el model de placa base s'obté els models de memòria compatibles:

Ex: http://www.kingston.com/

Tecnologies de memòries:

ADRAM

FPM

EDO

BEDO

SDRAM

PC66 SDRAM

PC100 SDRAM

PC133 SDRAM

Direct Rambus

DDR

DDR2

2005-02-03T10:13:24