Activitat 3.1:La familia de sistemes operatius DOS/Windows

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft

http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows

http://internet.ls-la.net/ms-evolution/windows-1.01/

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Code_Name:_Longhorn

http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/bs-windows.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_CE

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_operating_systems

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions

http://www.osdata.com/

http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/index.htm

La plataforma Windows:

Que vol dir l'acrònim de MS-DOS?Microsoft Disk Operating System

Quina ha sigut la evolució de MS-DOS (versions)?

Versions de MS-Dos
1.0 Liberado en 1981 como complemento al IBM-PC. Primera versión de DOS. Soporta 16 Kb de RAM, disquetes de 5,25 pulgadas de una sola cara de 160 Kb. 1.1 Corregidos muchos errores, soporta disquetes de doble densidad de 320 Kb. 2.0 Complemento del IBM XT liberado en 1983. Más del doble de nuevos comandos, soporte de disco duro (muy pequeño, alrededor de 5 MB). 2.1 Complemento del IBM PCjr. Añadidas algunas mejoras. 3.0 Diseñado para soportar el nuevo hardware del IBM-AT. Añadidas unas pocas características de LAN. 3.1 Añadidas más características y soporte LAN. 3.2 Añadida capacidad para disquetes de 3,5 pulgadas y 720 Kb. 3.3 Añadida capacidad para PS/2 de IBM y los nuevos disquetes de 3,5 pulgadas de alta capacidad (1,44 MB). Capacidad para crear particiones de disco superiores a 32 MB. Nuevos carácteres internacionales añadidos con soporte para 17 países. Soporte de 4 puertos serie (antes sólo 2). Incorporación del comando "Files" para poder abrir hasta 255 archivos simultaneamente. 4.0 Agregado shell DOS, algunas mejoras y arreglos. 5.0 Implementado en 1991, incluyendo más características de administración de memoria y herramientas para soporte de macros, mejora del intérprete de comandos o shell. 6.X Soporte para Microsoft Windows, desfragmentación del disco, compresión de archivos, copias de seguridad, anti-virus, Memmaker, etc.

Que vol dir l'acrònim NT de Windows NT? New Technology

Quina ha sigut la evolució de Windows NT(versions)?

Versiones basadas en NT
NT 3.1 NT 3.5 NT 3.51 NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows XP Windows Server 2003

Fes un esquema amb l'evolució dels sistemes operatius de Microsoft

MS-DOS	MS-DOS1.0 MS-DOS1.1 MS-DOS2.0 MS-DOS2.1 MS-DOS3.0 MS-DOS3.1 MS-DOS3.2 MS-DOS3.3 MS-DOS4.0 MS-DOS5.0 MS-DOS6.X
Versiones basadas en MS-DOS	Windows 1.0 Windows 2.0 Windows 3.x Windows 3.0 Windows 3.1 Windows 3.11 para trabajo en grupo Windows 95 Windows 95 OSR2 Windows 98 Windows 98 SE (Segunda Edición) Windows ME (Edición Millenium)
Versiones basadas en NT	NT 3.1 NT 3.5 NT 3.51 NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows XP N Windows Server 2003
Versiones para Tablet PC's	Windows XP Tablet PC Edition
Versiones para pequeños dispositivos	Windows CE Windows Mobile

Quin és l'antecessor del Windows 95?

Quin és l'antecessor del Windows 3.11? Windows 3.11

Quin és l'antecessor del Windows 2000?NT 4.0

Quin és l'antecessor del Windows XP?Windows 2000

Que és el Windows Vista?Windows Vista es la próxima versión de Microsoft Windows, que sucede a Windows XP

Que és el Longhorn?Durante su desarrollo fue conocido provisionalmente como Windows Longhorn

Que és el Windows CE?Windows CE es el sistema operativo de Microsoft incrustado modular de tiempo real para dispositivos móviles de 32-bits inteligentes y conectados. Windows CE combina la compatibilidad y los servicios de aplicación avanzados de Windows con soporte para múltiples arquitecturas de CPU y opciones incluidas de comunicación y redes para proporcionar una fundación abierta para crear una variedad de productos. Windows CE impulsa a los dispositivos electrónicos del cliente, terminales Web, dispositivos de acceso a Internet, controladores industriales especializados, computadoras de bolsillo y dispositivos de comunicación incrustados. Esta plataforma modular permite a los desarrolladores crear software para que la nueva generación de dispositivos móviles de 32-bits se integre con Windows y la Internet.

Windows CE no es un subconjunto de Windows XP, o del Windows NT, sino que fue desarrollado desde cero como un sistema de tiempo real, el cual tiene sus propias APIs para desarrollo, y necesita sus propios drivers para el hardware con el cual va a interactuar. Windows CE no es un sinónimo de Windows XP en forma pequeña, incrustada o modular.

Quines arquitectures de hardware suporta el Windows Me?x86

Quines arquitectures de hardware suporta el Windows XP?x86, AMD64, IA-64

Quines arquitectures de hardware suporta el Windows 2003?x86, AMD64, IA-64

C2.Instal.lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics	UD1.Els sistemes informàtics	NA3.Sistemes operatius

5

2005-09-13T22:53:33