Activitat 18: La LAN del IES PUIGCASTELLAR

Fes una associació entre els protocols i les seves funcions:

HTTP	Serveix IPs automaticament.
HTTPS	Serveix pàgines web.
PROXY	Serveix IP's a apartir del nom d'un domini i a l'inversa.
DHCP	Serveix l'hora i la data.
NTP	Fa d'intermediari entre el servidor Web i els seus clients, facilitant l'accès a internet de pàgines ja visitades i protegint els servidors Web.
DNS	Permet realitzar conexions a una màquina de forma encriptada.
SMTP	Tranmissió de pàgines web encriptades sobre SSL.
SSH	Serveix correu electrònic

Fes una associació entre els protocols i productes comercials:

HTTP	
HTTPS	Squid
PROXY	Send Mail
DHCP	BIND (Berkeley Internet Name Domain)
NTP	IIS (Internet Information Server)
DNS	Zope
SMTP	Apache
SSH	

Fes una associació entre màquines de l'institut i serveis:

HTTP HTTPS	Galadriel
PROXY DHCP	Valinor
NTP DNS	Hobbiton
SMTP SSH	Gondolin

Escriu quin serveis proporciona cada una de les màquines de l'institut ( http://iespuigcastellar.xeill.net/Members/vcarceler/red/propuesta-1/index_html )

C2.Instal.lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics.

2

2005-09-13T22:53:33