Activitat 23 – Capacitats de transferències. (Amples de banda)

Ordena els següents dispositius de major a menor transferència de dades , i omple la taula. (ajuda: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bandwidths)

Port paral.lel (Ex: Impressora)	Wifi (802.11a) (Ex: Xeill)
Port Sèrie (Ex: Mòdem)	Mòdem (56k)
SDRAM (133MHz)	ADSL
Memòria DDR (3200MHz)	USB 1.1
Memòria DDR2 (8500MHz)	USB 2.0
Disc dir ATA 133	Fire wire (IEEE 1394)
Disc Dur SATA (150)	Bus d'expansió PCI (32 bits / 66MHz)
Ethernet (Fast)	Bus d'expansió AGP (x8)
Giga Ethernet	Bus d'expansió PCI-Express (x1)

Dispositiu	Transferència

Utilitza programa Calc (de la suite ofimàtica del Open Office) per fer una gràfica com la de la figura:

Ens volem descarregar el Mandriva 2006. Les imatges iso les podem trobar en qualsevol dels molts miralls existents.

Per exemple el mirall de rediris és:

ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/iso/

Per a l'arquitectura i586 tenim la opció de baixar-nos 3CDs:

Mandriva-Linux-Free-2006-CD1.i586.iso 696,1 MB

Mandriva-Linux-Free-2006-CD2.i586.iso 695,8 KB

Mandriva-Linux-Free-2006-CD3.i586.iso 696,2 KB

o un DVD:

Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso 2,0 GB

Completa el següent quadre indicant quant de temps trigaries a baixar-te el DVD

Imatge ISO	MODEM	ADSL	LAN
Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso			

Completa el següent quadre indicant quant de temps trigaries a baixar-te cada CD:

Imatge ISO	MODEM	ADSL	LAN
Mandriva-Linux-Free-2006-CD1.i586.iso			
Mandriva-Linux-Free-2006-CD2.i586.iso			
Mandriva-Linux-Free-2006-CD3.i586.iso			
TOTAL			

Quins programes pots fer servir per cremar les imatges iso en un CD o DVD?

Si volguéssim traspassar el fitxer Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso de una partició a un altre de un disc dur ATA133, quan trigaríem com a mínim?

2006-02-24T15:45:20