Activitat 23 – Capacitats de transferències. (Amples de banda)

Ordena els següents dispositius de major a menor transferència de dades , i omple la taula. (ajuda: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bandwidths)

Port paral.lel (Ex: Impressora)	Wifi (802.11a) (Ex: Xeill)
Port Sèrie (Ex: Mòdem)	Mòdem (56k)
SDRAM (133MHz)	ADSL
Memòria DDR (3200MHz)	USB 1.1
Memòria DDR2 (8500MHz)	USB 2.0
Disc dir ATA 133	Fire wire (IEEE 1394)
Disc Dur SATA (150)	Bus d'expansió PCI (32 bits / 66MHz)
Ethernet (Fast)	Bus d'expansió AGP (x8)
Giga Ethernet	Bus d'expansió PCI-Express (x1)

Dispositiu	Transferència
Port paral.lel (Ex: Impressora)	9.6 kbit/s	960 B/s	0,00096 MB/s
Mòdem (56k)	56.0 kbit/s	5.6 kB/s	0,0056MB/s
ADSL	1Mb/s	128kB/s	0,128MB/s
Port Sèrie (Ex: Mòdem)	8.0 Mbit/s	1.0 MB/s	1MB/s
USB 1.1	12.0 Mbit/s	1.5 MB/s	1,5MB/s
Wifi (802.11a) (Ex: Xeill)	54.00 Mbit/s	6.75 MB/s	6,75MB/s
Ethernet (Fast)	100 Mbit/s	12.5 MB/s	12,5MB/s
USB 2.0	480 Mbit/s	60 MB/s	60MB/s
Fire wire (IEEE 1394)	800 Mbit/s	100 MB/s	100MB/s
Bus d'expansió PCI (32 bits / 66MHz)	2128 Mbit/s	266 MB/s	266MB/s
Disc dur ATA 133	1064 Mbit/s	133 MB/s	133MB/s
Disc Dur SATA (150)	1200 Mbit/s	150 MB/s	150MB/s
SDRAM (133MHz)	8528 Mbit/s	1066 MB/s	1066MB/s
Giga Ethernet	1 Gbit/s	125 MB/s	125MB/s
Bus d'expansió AGP (x8)	17.024 Gbit/s	2.128 GB/s	2128MB/s
Memòria DDR (3200MHz)	25.6 Gbit/s	3.2 GB/s	3200MB/s
Bus d'expansió PCI-Express (x16)	64 Gbit/s	8.0 GB/s	8000MB/s
Memòria DDR2 (8500MHz)	68.264 Gbit/s	8.533 GB/s	8533MB/s

Utilitza programa Calc (de la suite ofimàtica del Open Office) per fer una gràfica com la de la figura:

Ens volem descarregar el Mandriva 2006. Les imatges iso les podem trobar en qualsevol dels molts miralls existents.

Per exemple el mirall de rediris és:

ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/iso/

Per a l'arquitectura i586 tenim la opció de baixar-nos 3CDs:

Mandriva-Linux-Free-2006-CD1.i586.iso 696,1 MB

Mandriva-Linux-Free-2006-CD2.i586.iso 695,8 MB

Mandriva-Linux-Free-2006-CD3.i586.iso 696,2 MB

o un DVD:

Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso 2,0 GB

Completa el següent quadre indicant quant de temps trigaries a baixar-te el DVD

Passem els 2GB a Bytes:

La fórmula per calcular el temps d'una transferència d'un arxiu és:

El mòdem funciona a 5,6 KB/s (que són 5600 B/s):

El ADSL funciona a 125 KB/s (que són 125.000 B/s):

La LAN amb fast Ethernet funciona a 12,5 MB/s (que són 12.500.000 B/s):

Imatge ISO	MÒDEM	ADSL	LAN
Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso	4 dies 9hores 36 min	4hores 46min	2 min 56s

Completa el següent quadre indicant quant de temps trigaries a baixar-te cada CD:

Imatge ISO	MÒDEM	ADSL	LAN
Mandriva-Linux-Free-2006-CD1.i586.iso	36h 12minuts	1h 35min	58s
Mandriva-Linux-Free-2006-CD2.i586.iso	36h 11minuts	1h 35min	58s
Mandriva-Linux-Free-2006-CD3.i586.iso	36h 12minuts	1h 35min	58s
TOTAL	4 dies 12 hores 35 min	4h 45min	2 min 54s

Quins programes pots fer servir per cremar les imatges iso en un CD o DVD?

A Linux podem fer servir el k3b, xcdroast, eroaster, gcombust, nautilus-cd-burner (tots basats en el cdrecord que permet cremar CD's des de la línia de comandes). El k3b és el més senzill i el més complet.

A windows tenim el Nero,

Si volguéssim traspassar el fitxer Mandriva-Linux-Free-2006-DVD.i586.iso de una partició a un altre de un disc dur ATA133, quan trigaríem com a mínim?

Un disc dur ATA133, segons la taula té un màxim teòric de 133 MB/s, per tant:

2006-02-24T15:45:20