Activitat 28a- Estructura interna d'un disc dur

Els següents programes serveixen per veure i crear particions a linux:

Programes per linea de comanda:

fdisk

parted

Programes gràfics:

gparted

qtparted

drakdisk

El disc dur de la teva màquina:

/dev/hda --> Es el mestre de la controladora primària

/dev/hdb--> Es l'esclau de la controladora primària

/dev/hdc --> Es el mestre de la controladora secundària

/dev/hdd--> Es l'esclau de la controladora secundària

Utilitza el programa fdisk per fer els exercicis: fdisk -l <disc dur>

El disc dur de la teva màquina te:

Cilindres:

Capçals:

Sectors(per pista):

Nº total de sectors:

Capacitat del Disc Dur (GB):

El disc dur de la teva màquina:

Quantes particions primàries hi ha?

Quantes particions logiques?

Fes un dibuix amb la estructura interna del teu disc dur

Aquest és un exemple de un disc dur:

Disco /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes

255 cabezas, 63 sectores/pista, 4865 cilindros

Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes

Disposit. Boot Start End Blocks Id System

/dev/hda1 * 1 510 4096543+ 7 HPFS/NTFS

/dev/hda2 511 1337 6642877+ f W95 Ext'd (LBA)

/dev/hda3 1338 4865 28338660 83 Linux

/dev/hda5 511 765 2048256 7 HPFS/NTFS

/dev/hda6 766 828 506016 82 Linux swap

/dev/hda7 829 1337 4088511 83 Linux

Quantes particions primàries hi ha?

Quantes particions lògiques?

Quants sistemes operatius creus que hi ha instal·lats?

Fes un dibuix amb la estructura interna d'aquest disc dur:

Fixa't en el dibuix:

Quantes particions primàries hi ha?

Quantes particions lògiques?

Repodueix aquestes particions en el disc dur amb el fdisk. No la grabis !!!

En el dibuix digues quina es /dev/hda1, /dev/hda2...

C2.Instal.lació i manteniment de sistemes informàtics 346030080

3

2005-09-13T22:53:33