Activitat 5: La LAN del IES PUIG CASTELLAR

Fes una associació entre els protocols i les seves funcions:

HTTP	Serveix IPs automaticament.
HTTPS	Serveix pàgines web.
PROXY	Serveix IP's a apartir del nom d'un domini i a l'inversa.
DHCP	Serveix l'hora i la data.
NTP	Serveix correu electrònic
DNS	Permet realitzar conexions a una màquina de forma encriptada.
SMTP	Tranmissió de pàgines web encriptades sobre SSL.
SSH	Fa d'intermediari entre el servidor Web i els seus clients, facilitant l'accès a internet de pàgines ja visitades i protegint els servidors Web.

Fes una associació entre els protocols i productes comercials:

HTTP	
HTTPS	Squid
PROXY	Send Mail
DHCP	BIND (Berkeley Internet Name Domain)
NTP	IIS (Internet Information Server)
DNS	Zope
SMTP	Apache
SSH	

Fes una associació entre màquines de l'institut i serveis:

HTTP HTTPS	Galadriel
PROXY DHCP	Valinor
NTP DNS	Hobbiton
SMTP SSH	Gondolin

Escriu quin serveis proporciona cada una de les màquines de l'institut ( http://iespuigcastellar.xeill.net/Members/vcarceler/red/propuesta-1/index_html )

Completa

SERVIDOR	IP
Galadriel	
Valinor	
Hobbiton	
Gondolin	

Utilitza el nmap per comprovar que els ports que tenen oberts els servidors concorden amb els serveis que proporcionen.

C5.Instal.lació i manteniment de Serveis d'internet

2

2005-09-13T22:53:33